# 4.1. Constituyentes de los aceros

FERRITA (Feα )

Es una solución sólida de carbono en hierro alfa.

Su solubilidad a la temperatura ambiente es del orden de 0.008% de carbono, por lo que se considera hierro puro. La máxima solubilidad de carbono en el hierro alfa es de 0.02% a 723°C.

Imagen de circa2000 en Wikimedia. Dominio público

La ferrita es la fase más blanda y dúctil de los aceros, cristaliza en la red BCC.

CEMENTITA (Fe3C)

Es carburo de hierro Fe3C y contiene 6.67% C.

Es el microconstituyente más duro y frágil de los aceros.

Imagen de Bob en Wikimedia.Dominio público

PERLITA

Es el microconstituyente eutectoide formado por capas alternadas de ferrita y cementita.

Compuesta por el 88 % de ferrita y 12 % de cementita, contiene el 0.8%C.

Su nombre se debe a las irisaciones que adquiere al iluminarla, parecidas a las perlas.

Imagen de Eisenbeisser en Wikimedia. Licencia CC

AUSTENITA

Es el constituyente más denso de los aceros y está formado por una solución sólida por inserción de carbono en hierro gamma.

La cantidad de carbono disuelto, varía de 0.8% al 2% C que es la máxima solubilidad a la temperatura de 1130°C. No es estable a la temperatura ambiente.

La austenita cristaliza en la red FCC

Imagen de Webcorr en Wikimedia. Licencia CC

MARTENSITA

Es el constituyente de los aceros templados; está conformado por una solución sólida sobresaturada de carbono o carburo de hierro en ferrita y se obtiene por enfriamiento rápido de los aceros desde su estado austenítico a altas temperaturas.

Imagen de Bob en Wikimedia.Dominio público.

Es muy frágil y presenta un aspecto acicular formando grupos en zigzag con ángulos de 60 grados.

TROOSTITA

Es un agregado muy fino de cementita y ferrita

Es un constituyente nodular oscuro y aparece generalmente acompañando a la martensita y a la austenita.

Imagen de Eisenbeisser en Wikimedia.Licencia CC

## Objetivos

En resumen:

- Austenita. Es una solución sólida de carburo de hierro, dúctil y tenaz, blanda, poco magnética y resistente al desgaste.
- Martensita. Es el constituyente de los aceros cuando están templados, es magnética y después de la cementita es el componente más duro del acero.
- Ferrita. Es hierro casi puro con impurezas de silicio y fósforo (Si-P). Es el componente básico del acero.
- Cementita. Es el componente más duro de los aceros con dureza superior a 60HRC con moléculas muy cristalizadas y por consiguiente frágil.
- Perlita. Compuesto formado por ferrita y cementita, es el constituyente del eutéctico.

## AV - Pregunta de Selección Múltiple

### Pregunta

La ferrita:

#### Respuestas

Opción 1

Es el constituyente más blando de los aceros.

Opción 2

Es el constituyente eutéctico de los aceros.

Opción 3

Se considera hierro puro.

#### Retroalimentación

La solubilidad de la ferrita a temperatura ambiente es de 0.008% de carbono, por lo que se considera hierro puro, y por ello es blando y dúctil.

#### Solution

1. Correcto
2. Incorrecto
3. Correcto

### Pregunta

La austenita:

#### Respuestas

Opción 1

Es un constituyente de equilibrio.

Opción 2

Se encuentra a la izquierda en el diagrama Fe-C.

Opción 3

Es el constituyente más frágil de los aceros.

#### Retroalimentación

La austenita es un constituyente de equilibrio, ya que aparece en el diagrama Fe-C (se obtiene al enfriar lentamente la aleación líquida).

Como la cantidad de carbono disuelto varía de 0.8% al 2% C, estará a la derecha en el diagrama Fe-C.

No es el constituyente más frágil de los aceros, lo será la cementita, si consideramos constituyentes de equilibrio.

#### Solution

1. Correcto
2. Incorrecto
3. Incorrecto

### Pregunta

La perlita:

#### Respuestas

Opción 1

Es el constituyente eutéctico de los aceros.

Opción 2

Está formada por ferrita y cementita.

Opción 3

Se puede transformar en sorbita.

#### Retroalimentación

No es el microconstituyente eutéctico, sino el eutectoide, y está formado por capas alternadas de ferrita y cementita.

No se puede transformar en sorbita, la austenita si se enfría lentamente (a una composición determinada), se transforma en perlita y si se enfría bruscamente se transforma en sorbita.

#### Solution

1. Incorrecto
2. Correcto
3. Incorrecto

none