# 1.2. Ensayo de dureza

Y otra cosa, ¿necesitaremos que nuestro acero 1030, sea duro? Con el ensayo de dureza adecuado sabremos cuál es su dureza.

## Importante

Dureza es la resistencia que opone un material a la deformación permanente (plástica) en su superficie, es decir la resistencia que opone un material a ser rayado o penetrado.
La dureza de un material se mide de distintas formas.
En los ensayos mecánicos se utiliza un penetrador o indentador sobre la superficie del material, sobre el que se ejerce una carga conocida perpendicularmente a la superficie del material de ensayo. El penetrador tiene diferentes formas y según sea su forma, así será la huella que queda grabada en el material.
Según el tipo de materiales y su geometría se emplean entre otros los siguientes métodos de ensayos de dureza, que veremos a continuación:

> - Brinell
> - Vickers
> - Rockwell

## Curiosidad

Escala de Mohs
En geología se utiliza la escala de Mohs, que consiste en una tabla de diez minerales, donde cada miembro es más duro que los que están delante de él en la escala y más blando que los que están detrás.
Con ellos se mide la resistencia al rayado de los materiales, de modo que cuando deseamos saber la dureza de un mineral se va probando si es rayado por los elementos consecutivos de la escala Mohs, hasta que el mineral es rayado por uno, por lo que su dureza estará comprendida entre la del último elemento que no consiguió rayar el mineral y el primero que lo hizo.

Dureza | Mineral | Composición química
1 | Talco, (se puede rayar fácilmente con la uña) | Mg3Si4O10(OH)2
2 | Yeso, (se puede rayar con la uña con más dificultad) | CaSO4·2H2O
3 | Calcita, (se puede rayar con una moneda de cobre) | CaCO3
4 | Fluorita, (se puede rayar con un cuchillo) | CaF2
5 | Apatita, (se puede rayar difícilmente con un cuchillo) | Ca5(PO4)3(OH-,Cl-,F)
6 | Feldespato, (se puede rayar con una cuchilla de acero) | KAlSi3O8
7 | Cuarzo, (raya el vidrio) | SiO2
8 | Topacio | Al2SiO4(OH-,F-)2
9 | Corindón, (sólo es rayado por el diamante) | Al2O3
10 | Diamante, (el mineral natural más duro) | C

## AV - Pregunta de Selección Múltiple

### Pregunta

Un material es duro cuando:

#### Respuestas

Opción 1

No es fácil rayarlo.

Opción 2

No es fácil penetrarlo.

Opción 3

No es fácil romperlo.

#### Retroalimentación

Decimos que un material es duro cuando opone resistencia ser rayado o penetrado.

En lenguaje coloquial sí que decimos que un material es duro cuando no se rompe, pero eso no es técnicamente correcto.

#### Solution

1. Correcto
2. Correcto
3. Incorrecto

### Pregunta

Se utilizan distintos ensayos de dureza (Brinell, Vickers...):

#### Respuestas

Opción 1

Según el tipo de material que vamos a ensayar y su tamaño.

Opción 2

Según el tipo de material que vamos a ensayar y su geometría.

Opción 3

Según el tipo de material que vamos a ensayar y su estructura.

#### Retroalimentación

Los distintos ensayos de dureza se definen por el tipo de material que vamos a ensayar y su geometría; no tiene nada que ver el tamaño y la estructura.

#### Solution

1. Incorrecto
2. Correcto
3. Incorrecto

## Ejemplo o ejercicio resuelto

Un elemento tiene una dureza que está comprendida entre el 5 y el 6 de la escalada de Mohs.

¿Rayará al yeso?

### Retroalimentación

No tienes más que ir a la escala de Mohs y ver que el yeso tiene una dureza de 2, por lo que ese elemento tiene una dureza mayor que la del yeso, y, por lo tanto, podrá rayarlo.

## Objetivos

A continuación tienes un Video Tutorial, sobre el Ensayo de Dureza, procedente del catálogo de la Universidad Politécnica de Valencia

none