# 1.2.2. Ensayo Vickers

## Importante

El ensayo Vickers viene definido por la norma UNE 7-423-84.

En el ensayo Vickers el penetrador es una pirámide de base cuadrada, cuyas caras opuestas forman un ángulo de 136º.

Imagen de Frobles en Wikimedia bajo CC | Huella dejada por el penetrador en el ensayo Vickers

## Importante

Imagen de elaboración propia.

La dureza Vickers (HV Hard Vickers), se calcula de forma similar a como lo hacíamos en el ensayo Brinell. En este caso la dureza es función de la superficie lateral de la huella y de la carga aplicada.

Igual que sucedía en Brinell, como la superficie lateral de la huella no es una medida que podamos tomar directamente, la expresión, en términos de dimensiones que podemos medir será:

siendo:

F: carga aplicada en kg

d: diagonal de la huella en mm

## Importante

Cuando damos la dureza Vickers de un material damos estos datos:

Imagen de elaboración propia.

## Objetivos

El ensayo Vickers tiene una serie de ventajas sobre el Brinell:

- Se puede emplear con piezas de espesores muy reducidos (hasta 0.2 mm).
- Puede medir dureza superficial aunque la huella sea poco profunda.
- Se puede utilizar en superficies cilíndricas o esféricas.
- Se puede utilizar indistintamente con materiales muy duros, o con materiales blandos.
- No es necesario sustituir el penetrador al variar la carga (el valor de la dureza es prácticamente independiente del valor de la carga).
- Los ensayos Brinell y Vickers, dan resultados parecidos hasta un valor de 300; a partir de aquí la dureza Vickers es superior a la Brinell, ya que la deformación de la bola falsea los resultados.

Otras características:

- Se aplican cargas menores que en el ensayo Brinell (oscilan entre 1 y 120 Kp), siendo la carga de 30 Kp la más empleada.
- El tiempo de aplicación varía entre 10 y 30 segundos, siendo 15 segundos lo más habitual.

## AV - Pregunta Verdadero-Falso

### Pregunta 1

La única diferencia entre el ensayo Vickers y el Brinnel es el penetrador utilizado.

#### Sugerencia

Verdadero Falso

#### Retroalimentación

Falso

Además de diferenciarse en el penetrador, también se diferencian en el tipo de material al que se puede aplicar el ensayo.

### Pregunta 2

La dureza Vickers sólo depende del área lateral de la huella realizada.

#### Sugerencia

Verdadero Falso

#### Retroalimentación

Falso

La dureza Vickers depende del área lateral de la huella realizada, pero también de la carga aplicada en el ensayo..

### Pregunta 3

El ensayo Vickers es óptimo para determinar durezas de piezas de muy pequeño espesor.

#### Sugerencia

Verdadero Falso

#### Retroalimentación

Verdadero

Se puede emplear con piezas de espesores de hasta 0.2 mm.

## Ejemplo o ejercicio resuelto

Determina la dureza de un material que se ha sometido a un ensayo Vickers, en el que, con una carga aplicada de 120 Kp, se ha producido una huella de 0.5 mm de diagonal.

### Retroalimentación

No tenemos más que aplicar la expresión de la dureza Vickers.

Y sustituir los datos de nuestro problema:

En este video vas a ver cómo se realiza un ensayo Vickers, pero totalmente informatizado.

A partir de un ordenador transmitimos la orden de aplicar la carga correspondiente, y también en una pantalla vemos la huella realizada y desde allí mismo podremos medirla.

none