# 1.2. Temple

## Importante

Temple:
Tratamiento térmico al que se somete a piezas ya conformadas de acero para aumentar su dureza, resistencia a esfuerzos y tenacidad.

El tratamiento térmico del templado consiste:

En calentar hasta una temperatura superior a la de austenización (formación de la austenita, ver tema diagrama equilibrio Fe-C), seguido de un enfriamiento lo suficientemente rápido para obtener una estructura martensítica. De esta manera se obtiene un material muy duro y resistente mecánicamente. Por regla general, la forma de realizar el enfriamiento consiste en sumergir la pieza en agua, aceite o aire frío controlando en todo momento la temperatura del fluido. Para conseguir un mejor temple se agita el fluido refrigerante.

## Objetivos

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL TEMPLADO

- El tamaño de la pieza: cuanto más espesor tenga la pieza más hay que aumentar el tiempo de duración del proceso de calentamiento y de enfriamiento.

- La composición química del acero: en general los aceros aleados son más fácilmente templables.

- El tamaño del grano: influye principalmente en la velocidad crítica del temple, tiene más templabilidad el de grano grueso.

- El medio de enfriamiento: El más adecuado para templar un acero es aquel que consiga una velocidad de temple ligeramente superior a la crítica. Los medios más utilizados son: aire, aceite, agua, baño de sales fundidas y polímeros hidrosolubles.

## AV - Pregunta Verdadero-Falso

¿Lo sabes todo acerca del temple?

### Pregunta 1

En calentar hasta una temperatura superior a la de austenización

#### Sugerencia

Verdadero Falso

#### Retroalimentación

Verdadero

### Pregunta 2

Sirve para aumentar la propiedad mecánica de dureza

#### Sugerencia

Verdadero Falso

#### Retroalimentación

Verdadero

Mejoramos varias propiedades mecánicas del acero

### Pregunta 3

Cuanto más espesor tenga la pieza más hay que disminuir el tiempo de duración del proceso de templado.

#### Sugerencia

Verdadero Falso

#### Retroalimentación

Falso

A mayor tamaño, mayor peso y mayor necesidad para que el proceso de templado se más duradero

none