# 1.3. Revenido

## Importante

En las piezas obtenidas mediante el proceso de temple aparecen grietas debidas a las tensiones internas a la que se ha sometido el material. Para evitar este defecto es necesario aplicar un tratamiento térmico posterior llamado revenido.
Revenido:
Tratamiento térmico que consiste en calentar el acero templado hasta temperaturas por debajo de la austenización (formación de la austenita o punto eutéctico), manteniendo la temperatura el tiempo necesario, para después enfriar a la velocidad adecuada.
Su objetivo es eliminar las tensiones internas y estabilizar la estructura y aumentar la plasticidad. Permite que, en los diversos volúmenes, las deformaciones elásticas se conviertan en plásticas, diminuyendo la tensión.

## AV - Pregunta de Selección Múltiple

### Pregunta

El revenido:

#### Respuestas

Opción 1

Soluciona los problemas de grietas originados en el temple.

Opción 2

Aumenta la plasticidad del material

Opción 3

Dividel el material en dos zonas claramente diferenciadas

#### Retroalimentación

El revenido soluciona los problemas originados en el temple: elimina las tensiones internas originadas y convierte las deformaciones elásticas en plásticas, aumentando la plasticidad.

#### Solution

1. Correcto
2. Correcto
3. Incorrecto

none