# 1.5. Normalizado

## Importante

Se denomina normalizado por que se entiende que con este tratamiento los aceros obtienen sus propiedades normales.
Consiste en un calentamiento del acero, 50 grados por encima de la temperatura de austenización, seguido de un enfriamiento al aire. La velocidad de enfriamiento no puede ser elevada evitando la formación de martensita y confiriendo al acero una estructura perlítica y ferrita o cementita de grano fino.

## Objetivos

Objetivos del normalizado.
Mediante este proceso se consigue:

- Subsanar defectos de las operaciones anteriores de la elaboración en caliente (colada, forja, laminación,…) eliminando las posibles tensiones internas.
- Preparar la estructura para las operaciones tecnológicas siguientes (por ejemplo mecanizado o temple). se consigue que la estructura interna del acero sea más uniforme y aumentando la tenacidad.

El normalizado se utiliza como tratamiento previo al temple y al revenido, aunque en ocasiones puede ser un tratamiento térmico final.

## AV - Pregunta de Elección Múltiple

### Pregunta

El normalizado tiene como finalidad:

#### Respuestas

Opción 1

El afino de la perlita.

Opción 2

El afino de la martensita.

Opción 3

El afino de la austenita.

#### Retroalimentación

La finalidad del normalizado es el afino de la perlita.
Aunque en los aceros con bastante contenido en carbono aparecen productos martensíticos además de los perlíticos, esa no es la finalidad del normalizado
No se produce austenita en un proceso de normalizado.

#### Solution

1. Opción correcta (Retroalimentación)
2. Incorrecto (Retroalimentación)
3. Incorrecto (Retroalimentación)

### Pregunta

Con el normalizado conseguimos:

#### Respuestas

Opción 1

Preparar el material para un mecanizado posterior.

Opción 2

Disminuir la dureza de la martensita.

Opción 3

Disminuir la dureza para luego utilizar el material en procesos de forja.

#### Retroalimentación

Preparar el material para un mecanizado posterior es una de las finalidades del normalizado.
En el normalizado no se obtienen martensita.
El normalizado consigue subsanar defectos de operaciones en caliente anteriores, como colada, forja, laminación...

#### Solution

1. Opción correcta (Retroalimentación)
2. Incorrecto (Retroalimentación)
3. Incorrecto (Retroalimentación)

none