# 1.4. Recocido

## Importante

Recocido:
Tratamiento térmico que consiste en calentar la pieza hasta una temperatura dada. Posteriormente el acero es sometido a un proceso de enfriamiento lento en el interior del horno apagado.
De esta forma se obtienen estructuras de equilibrio. Son generalmente tratamientos iniciales mediante los cuales se ablanda el acero.

## Objetivos

Es tratamiento térmico muy utilizado y según las temperaturas que se alcanzan en el proceso se pueden disintiguir los siguientes tipos:

1. Recocido Completo: Afina el grano cuando ha crecido producto de un mal tratamiento. Se realiza en aceros hipoeutectoides.
2. Recocido Incompleto: Elimina tensiones. Sólo recristaliza la perlita. Es más económico que el anterior.
3. Recocido de Globulización: Mejora la mecanibilidad en los aceros eutectoides e hipereutectoides.
4. Recocido de Recristalización: Reduce tensiones y elimina la acritud.
5. Recocido de Homogenización: Elimina la segregación química y cristalina. Se obtiene grano grueso por lo que es necesario un recocido completo posterior.

## AV - Pregunta Verdadero-Falso

¿Qué has aprendido del recocido?

### Pregunta 1

Con el recocido se obtienen estructuras de equilibrio porque el enfriamiento se realiza dentro del horno y con éste apagado.

#### Sugerencia

Verdadero Falso

#### Retroalimentación

Verdadero

Al ser un enfriamiento lento (al mismo ritmo que se enfría el horno), da tiempo a que las estructuras formadas sean de equilibrio.

### Pregunta 2

Con el recocido se consigue aumentar la dureza del acero.

#### Sugerencia

Verdadero Falso

#### Retroalimentación

Falso

Con el recocido conseguimos ablandar el acero.

### Pregunta 3

El recocido completo se aplica a aceros hipoeutectoides y el incompleto a los hipereutectoides.

#### Sugerencia

Verdadero Falso

#### Retroalimentación

Falso

Tanto el recocido completo como el incompleto se aplica a aceros hipoeutectoides .

### Pregunta 4

Si queremos reducir tensiones en un material le realizaremos un recocido de recristalización.

#### Sugerencia

Verdadero Falso

#### Retroalimentación

Verdadero

El recocido de recristalización reduce las tensiones del material.

none